## ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| №  з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахунковий строк  (етап 20 років) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Населення** | **осіб** | **4929** | **9150** |
| **2.** | **Територія в межах населеного пункту, всього:** | **га** | **920,14** | **920,14** |
|  | **у т.ч.: житлової забудови, всього** | **га** | **116,20** | **251,08** |
|  | Садибної, у т.ч. блокованої | га | 100,54 | 229,60 |
|  | багатоквартирної | га | 15,65 | 21,48 |
|  | **Громадської забудови, всього** | **га** | **21,82** | **136,86** |
|  | **Землі промисловості, транспорту та комунально-складського призначення, всього** | **га** | **61,52** | **165,28** |
|  | - виробничих підприємств | га | 4,38 | 15,49 |
|  | - комунально-складських підприємств | га | 50,24 | 51,80 |
|  | - інженерних споруд | га | 3,61 | 31,39 |
|  | - виробничо-складської (резерв) | га | - | 63,00 |
|  | - об'єктів дорожнього сервісу | га | - | 3,60 |
|  | **Комунальної (кладовищ), всього** | **га** | **2,86** | **13,30** |
| **Транспортної інфраструктури, всього** | **га** | **23,41** | **108,26** |
|  | у т.ч. вулично-дорожньої мережі | га | 23,41 | 108,26 |
|  | **Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього** | **га** | **85,12** | **245,36** |
|  | у т.ч. зелених насаджень загального користування | га | 4,36 | 20,81 |
|  | зелених насаджень спеціального призначення | га | - | 215,04 |
|  | рекреації | га | 11,33 | 9,36 |
|  | трав`яної рослинності | га | 59,62 | **-** |
|  | індивідуального садівництва, садових товариств | га | 9,81 | - |
|  | **Водних поверхонь** | **га** | **0,15** | **0,15** |
|  | **Сільськогосподарських угідь** | **га** | **487,71** | **-** |
| **3.** | **Житловий фонд, всього** | **тис.м**2 | **105,524** | **231,796** |
|  | **кількість квартир** | **2160** | **3709** |
|  | **Розподіл житлового фонду за видами забудови:** |  |  |  |
|  | садибна | тис.м2 | 48,542 | 119,137 |
|  | кількість квартир | 502 | 1113 |
|  | блокована | тис.м2 | 3,306 | 3,306 |
|  | кількість квартир | 87 | 87 |
|  | багатоквартирна | тис.м2 | 53,576 | 108,846 |
|  | кількість квартир | 1571 | 2508 |
|  | **Середня житлова забезпеченість населення загальною площею** | **м2/чол.** | **21,50** | **25,33** |
| **4.** | **Нове житлове будівництво, всього** | **тис. м2**  **кількість квартир** |  | **125,865**  **1548** |
| **5.** | **Об'єкти громадського обслуговування:** |  |  |  |
| * заклади дошкільної освіти, всього | місць | 155 | 512 |
|  | * заклади загальної середньої освіти, всього | місць | 1096 | 1410 |
|  | * стаціонари усіх типів, всього | ліжок | - | 130 |
|  | * амбулаторії, всього | Відвідувань за зміну | 130 | 220 |
|  | * пожежні депо, всього | об'єкт/пож.  автомоб. | 1/2 | 1/2 |
| **6.** | **Вулично-дорожня мережа та транспорт** |  |  |  |
| Довжина вулиць і доріг, всього | км | 45,88 | 113,57 |
| Щільність вулиць і доріг, всього | км/км2 | 17,55 | 13,24 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній сільського пасажирського транспорту, всього | км | 6,10 | 21,98 |
|  | Загальний рівень автомобілізації | машин на  1 тис. чол. | - | 350 |
| **7.** | **Інженерне забезпечення** |  |  |  |
| **Водопостачання** |  |  |  |
| Сумарний відпуск води | тис.м3/добу | 0,699 | 2,789 |
|  | **Каналізація** |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 0,755 | 2,730 |
|  | **Електропостачання** |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт х год./рік | - | 22,82 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис. кВт | 12,6 | 32,0 |
|  | **Теплопостачання** |  |  |  |
|  | Подача тепла, всього | МВт | 22,253 | 41,312 |
|  | **Газопостачання** |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік | 4,983 | 9,742 |
| **8.** | **Інженерна підготовка та захист території** |  |  |  |
| Очисні споруди | од. | - | 5 |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього: | тис. т/рік | - | 4,462 |