

**У К Р А Ї Н А**

**ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 28 травня 2019 року № 149

м. Тячів

Про технічний стан протипаводкових

споруд (дамб) на території Тячівської

об’єднаної територіальної громади

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Тячівського міжрайонного управління водного господарства Стойки С.С. щодо технічного стану протипаводкових споруд (дамб) на території Тячівської об’єднаної територіальної громади, виконавчий комітет міської ради відмічає, що гідротехнічні споруди в м.Тячів (дамби №1, №2) знаходяться у задовільному стані. Однак, проблемними ділянками на протипаводкових спорудах є частина сухого відкосу в районі ПЗ-260 по вул. Ярослава Мудрого та частина дамби в районі ПЗ-259, розташована нижче автоматизованого гідрологічного поста, де час від часу спостерігаються зсувні процеси. Разом з цим, в районі ПЗ-255-254 через шкідливу дію води продовжується руйнування берегоукріплення та почалася ерозія корінного берега. Нагальною є необхідність у внесенні до переліку першочергових завдань з берегоукріплення - будівництво лівобережної водозахисної дамби у с.Руське Поле протяжністю 1700 м (ІІІ черга).

У березні 2019 року виконкомом Тячівської міської ради було надано дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції лівобережної водозахисної дамби річки Теребля в селі Руське Поле та відновлення пошкоджених протипаводкових споруд річки Тиса (ПЗ-257) в районі очисних споруд у місті Тячів.

Відділом БУВР річки Тиса виготовлено проект берегоукріплення біля очисних споруд (ПЗ-257) протяжністю 340 м, який знаходиться на експертизі. Також, в процесі виготовлення знаходиться проект з берегоукріплення від ПЗ-259 вниз по течії протяжністю 400 м.

Враховуючи вищенаведене та керуючись Водним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконком Тячівської міської ради

**в и р і ш и в:**

1.Інформацію начальника Тячівського міжрайонного управління водного господарства Стойки С.С. щодо технічного стану протипаводкових споруд (дамб) на території Тячівської міської об’єднаної територіальної громади, взяти до уваги.

2. Тячівському міжрайонному управлінню водного господарства (Стойка С.С.) вжити заходи щодо:

2.1. Завершення процедури виготовлення проекту з берегоукріплення річки Тиса в районі ПЗ-259 вниз по течії протяжністю 400 м.

2.2. Реконструкції лівобережної водозахисної дамби річки Теребля в селі Руське Поле протяжністю 1700 м (ІІІ черга).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Клебана І.Я.

Міський голова І.І. Ковач