

УКРАЇНА

МАШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА МАШІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# Р І Ш Е Н Н Я

четвертої чергової сесії селищної ради сьомого скликання

**від 24 квітня 2018 року**

**смт. МАШІВКА**

Про затвердження нормативів

питного водопостачання та

норм питомого водоспоживання

абонентами КП ПОР «Полтававодоканал»

Розглянувши клопотання комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал», з метою підвищення якості послуг з водопостачання та водовідведення, що надаються абонентам КП ПОР «Полтававодоканал» (населення смт. Машівка), враховуючи звіт про наукову-дослідну роботу за договором № 14/11 від 27.04.2011 «Розробка науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання та норм питного водоспоживання населенням м. Полтава», виконаний Державною академією житлово-комунального господарства Міністерства житлово-комунального господарства України, відповідно до ст. 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», беручи до уваги рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 28.12.2012 р. № 354 та керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Машівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити нормативи питного водопостачання та норм питомого водоспоживання населенням смт. Машівка при відсутності квартирних засобів обліку води, що додаються (Додаток 1).

2.Затвердити витрати води на полив у смт. Машівка (Додаток 2).

3.Затвердити витрати води на напування і утримання худоби та птиці, які належать населенню (Додаток 3).

4.Комунальному підприємству Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»:

- забезпечити необхідні обсяги постачання питної води населенню відповідно до затверджених нормативів питного водопостачання та витрат води на полив, напування і утримування худоби та птиці, які належать населенню;

- здійснювати за затвердженими нормами питомого водоспоживання населенням розрахунки за послуги з постачання питної води і водовідведення, надані абонентам КП ПОР «Полтававодоканал» (населенню смт. Машівка), які мешкають у житловому фонді, не обладнаному засобами будинкового або поквартирного обліку споживання води;

- за наявності справних та своєчасно повірених засобів обліку питної води розрахунки за надані послуги проводити виключно за показаннями цих засобів обліку.

5.Рішення Машівської селищної ради від 28.05.2012 року «Про затвердження нормативів питного водопостачання по смт. Машівка» вважати таким, що втратило чинність.

6.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Машівської селищної ради.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунального майна, промисловості, транспорту, підприємництва, зв’язку та сфери послуг.

Селищний голова М.І. Кравченко

Додаток 1

до рішення четвертої чергової сесії

селищної ради сьомого скликання

від 24.04.2018 року

Нормативи питного водопостачання та норми питомого водоспоживання абонентами КП ПОР «Полтававодоканал» (населенням смт. Машівка) при відсутності квартирних засобів обліку води

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види благоустрою житлового фонду | Загальний норматив водо  постачання л/добу-ос. | Норми питного водопостачання, л/добу-особу | | |
| загальні | холодної води | гарячої води |
| 1.Багатоквартирні житлові будинки | | | | | |
| 1 | -водопроводом і каналізацією, без ванн з газопостачанням | 242,5 | 180,0 | 180,0 | - |
| 2 | -водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими газовими водопідігрівачами і багато точковим водозабором | 270,0 | 270,0 | 270,0 | - |
| 3 | -водопроводом і каналізацією, ЦГВ з ваннами довжиною 1500-1700 мм та душами | 364,0 | 350,0 | 230,0 | 120, |
| 3а | те ж саме при відсутності подачі гарячої води | 422,8 | 400,0 | 280,0 | 120,0 |
| 4 | - водопроводом і каналізацією, ЦГВ з ваннами довжиною 1500-1700 та душами у будинках з підвищеним комфортом (індивідуальним опаленням) | - | 350,0 | 350,0 | - |
| 4а | те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 350,0 | 350,0 | - |
| 2.Приватні та малоквартирні житлові будинки | | | | | |
| 5. | - з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 6. | - з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | 225,0 | 180,0 | 180,0 | - |
| 7. | - з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн, з газопостачанням | 212,8 | 180,0 | 180,0 | - |
| 8. | - з водопроводом і каналізацією, без ванн, з газопостачанням | 242,2 | 200,0 | 200,0 | - |
| 9. | - з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами та швидкодіючими водопідігрівачами і багатоточковим водозабором | 280,0 | 280,0 | 280,0 | - |
| 10 | - з водопроводом і каналізацією, з ваннами та швидкодіючими водопідігрівачами і багаточковим водозабором | 322,0 | 322,0 | 320,0 | - |
| 11 | - з водопроводом і каналізацією, з підвищеним комфортом, без ЦГВ | 322,0 | 300,0 | 300,0 | - |
| 12 | - з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, ваннами довжиною 1500-1700 мм та душами | 364,0 | 350,0 | 230,0 | 120,0 |
| 12а | те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 300,0 | 300,0 | - |
| 13 | - водопроводом і каналізацією, з підвищеним комфортом, ЦГВ | 422,8 | 400,0 | 280,0 | 120,0 |
| 13а | Те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 350,0 | 350,0 | - |
|  | 3.Гуртожитки |  |  |  |  |
| 14. | - без душових, водопровід | 76,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| 15 | - із загальними душовими | 153,6 | 150,0 | 90,0 | 60,0 |
| 15а | Те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 120,0 | 120,0 | - |
| 16 | - з душами при усіх житлових кімнатах | 242,6 | 220,0 | 140,0 | 80,0 |
| 16а | Те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 180,0 | 180,0 | - |
| 17 | - водопроводом, каналізацією, ЦГВ та сидячими ваннами | 265,5 | 260,0 | 170,0 | 90,0 |
| 17а | Те ж саме при відсутності подачі гарячої води | - | 220,0 | 220,0 | - |

Секретар селищної ради С.А. Година

Додаток 2

до рішення четвертої чергової сесії

селищної ради сьомого скликання

від 24.04.2018 року

Витрати води на полив у населених пунктах

(ВБН 46/33-2.5-5-96, табл. 5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Призначення води | Одиниця виміру | Витрати води на один полив л/м2 |
| 1 | Механізоване миття удосконалення покриттів проїздів і площ | 1 мийка | 1,2-1,5 |
| 2 | Механізований полив удосконалених покриттів проїздів і площ | 1 полив | 0,3-0,4 |
| 3 | Ручний полив (зі шлангів) удосконалених покриттів тротуарів і проїздів | те саме | 0,4-0,5 |
| 4 | Полив селищних зелених насаджень | те саме | 3-4 |
| 5 | Поливання газонів і квітників | 1 полив | 4-6 |
| 6 | Поливання посадок в ґрунтових зимових теплицях | 1 доба | 15 |
| 7 | Поливання посадок на присадибних ділянках:  овочевих культур  плодових дерев | те ж  те ж | 3-15  10-15 |

Примітки:

1.При відсутності даних про площі за видами благоустрою (зелені насадження, проїзди тощо) питоме середньодобове за поливний сезон споживання води на полив в розрахунку на одного жителя слід приймати 50-90 л/ добу в залежності віл кліматичних умов, потужності джерела водопостачання, ступеню благоустрою населених пунктів та інших місцевих умов.

2. Полив водою з господарсько-питного водопроводу присадибних ділянок може бути допущений лише при неможливості будівництва спеціального водопроводу.

3. У кожному конкретному випадку питання про подачу води на полив присадибних ділянок повинно вирішуватися при розробці проекту водопостачання об’єкта.

4.Норма витрат води на полив кущів, дерев овочевих культур приймається по реальній потребі з урахуванням клімату, типу культур, ґрунтових умов тощо.

5.Кількість поливів належить приймати 1-2 на добу в залежності від кліматичних умов. Відпуск води на полив не допускається в години максимального водоспоживання.

Секретар селищної ради С.А. Година

Додаток 3

до рішення четвертої чергової сесії

селищної ради сьомого скликання

від 24.04.2018 року

Витрати води на напування і утримання худоби та птиці,

які належать населенню

(ВБН 46/33-2.5-5-96, табл. 8)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування груп тварин | Розрахункове водоспоживання на 1 голову, л/добу |
| 1 | Велика рогата худоба | 65 |
| 2 | Коні | 55 |
| 3 | Свині | 8 |
| 4 | Вівці і кози | 8 |
| 5 | Птиця | 0,8 |

Секретар селищної ради С.А. Година