**УВАГА – ОХОРОННІ ЗОНИ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ !**

По землях Вільнянської міської територіальної громади проходить повітряна лінія електропередачі напругою 330 кВ, яка є об’єктом підвищеної небезпеки та знаходиться увіданні Запорізького ремонтно-експлуатаційного центру відокремленого підрозділу «Дніпровська електроенергетична система» ДП НЕК «Укренерго».

  Для забезпечення надійної роботи повітряних ліній електропередачі 330-750 кВ, створення умов для ефективної роботи магістральних електричних мереж та Об’єднаної електроенергетичної системи України в цілому, а також для збереження життя громадян, збереження навколишнього середовища, тваринного і рослинного світу, виконавчий комітет Вільнянської міської ради звертається до керівників підприємств, установ, організацій та населення з необхідно дотримуватись правил охорони електромереж.

Стан охоронних зон та опор повітряних ЛЕП 330-750 кВ, мають велику важливість, бо з причин низових пожеж відбувається перекриття іонізованого повітряного проміжку між дротом і землею і автоматичне відключення високовольтних ліній. При цьому порушується електропостачання або повністю знеструмлюються на тривалий час великі промислові споживачі електроенергії.

Враховуючи економічну ситуацію в Україні і нинішні погодні умови, подібні аварійні відключення надалі можуть привести до серйозних технологічних порушень в роботі Єдиної енергосистеми України і викликати значних витрат на відновлення нормального режиму роботи.

Окрім підпалів стерні, очерету, сухої рослинності, несанкціонованого звалювання дерев в охоронних зонах ПЛ, що приводили до технологічних порушень, також неодноразово мали місце випадки розкрадання опор повітряних ЛЕП, Демонтаж або пошкодження навіть декількох елементів конструкцій опор значно послаблює їх несучу здатність, що призводить до серйозних пошкоджень і навіть до падіння опор.

В охоронних зонах електроустановок ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та підмикання до електричних мереж;

-будувати житлові, громадські та дачні будинки;

-влаштовувати будь-які звалища;

-складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;

-розпалювати вогнища;

-розташовувати автозаправні станції або інші сховища пально-мастильних матеріалів;

-накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мереж і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв,   
демонтувати їх елементи;

-саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;

-влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;

-запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних зміїв;

-здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище;

-виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і зливати їдкі і ті, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали (в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі).

У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв без письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

-будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд;

-здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників і садів, а також поливання сільськогосподарських культур;

-проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі машин, механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метра;

-виконання земляних робіт на глибині понад 0,3 метра, а на орних землях - на глибині понад 0,45 метра, а також розрівнювання грунту (в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі);

-риболовля, збирання рослин, влаштування водопою, заготівля льоду (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі).

Щодо підтримання земель у протипожежному стані необхідно:

* не допускати спалювання бур’янів, очерету, стерні і соломи під дротами та в охоронних зонах високовольтних ліній в будь-який період року;
* землекористувачі зобов'язані після збирання зернових культур в виконувати негайне прибирання післяжнивних залишків та протягом 2 днів здійснювати оранку чи дискування земель;
* при виявлені фактів підпалів сухої рослинності, очерету, післяжнивних залишків, повідомляти про дані факти у органи ГУ ДСНС України, тощо;
* при виявлені фактів підпалів сухої рослинності, очерету, післяжнивних залишків, просимо повідомляти про дані факти у органи ГУ ДСНС за телефоном 101, держекоінспекцію, тощо;
* при виявлені фактів розкрадання елементів металевих опор звертатися в місцеві правоохоронні органи та повідомляти Запорізький РЕЦ за телефонами чергового диспетчера 061-258-44-52, 061-258-36-57.