C:\Users\Ирина\Desktop\media\image1.jpegДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЗНАМ’ЯНСЬКЕ РАЙОННЕ ЛАБОРАТОРНЕ ВІДДІЛЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКМІЖРАЙОННОГО ВІДДІЛУ «ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»

вул. Трудова, 27, м. Знам’янка Кіровоградської області, 27400,  
тел. /факс (05233) 2-23-42, e-mail: [znam-labviddil@ukr.net](mailto:znam-labviddil@ukr.net) Код ЄДРПОУ 38435613

Завідувачу сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКХ міської ради

Балану С.М.

Результати дослідження води з колодязів загального користування міста

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адреса** | **Результат фізико - хімічних досліджень** | **Результати мікробіологічних досліджень** |
| **і** | **вул. 8-го Березня, 19** | **Не відповідає (вміст нітратів 120,9мг/дм , загальна жорсткість 10,2 ммоль/дм3)** | **Не відповідає (виділені загальні коліформи)** |
| **2** | **вул. 8-го березня, 34** | **Не відповідає (загальна жорсткість становить 10,9 ммоль/дм3)** | **Відповідає вимогам** |
| **3** | **вул. 8-го Березня, 85** | **Не відповідає (вміст нітратів 82,5 мг/дм3)** | **Відповідає вимогам** |
| **4** | **вул. Дачна,50** | **Не відповідає (вміст нітратів 439,4 мг/дм , загальна жорсткість 15,2 ммоль/дм ,вмістом сухого залишку 1992,2 мг/дм3)** | **Не відповідає (виділені загальні коліформи)** |
| **5** | **вул.Назарова,20** | **Не відповідає (вміст нітратів 110,8 мг/дм3, загальна**  о  **жорсткість 11,9 ммоль/дм )** | **Не відповідає (виділені загальні коліформи)** |
| **6** | **вул. Назарова, 60** | **Не відповідає (вміст нітратів 166,2 мг/дм3)** | **Не відповідає (виділені загальні коліформи)** |
| **7** | **вул.Ульянівська, 117** | **Не відповідає (вміст нітратів 65,5 мг/дм3)** | **Відповідає вимогам** |
| **8** | **вул. Приймакова, 45** | **Не відповідає (вміст нітратів 51,0 мг/дм , загальна жорсткість 11,0 ммоль/дм3)** | **Відповідає вимогам** |
| **9** | **вул. Приймакова, 84** | **Відповідає вимогам** | **Не відповідає (виділені загальні коліформи)** |
| **10** | **вул. Шмідта,18** | **Не відповідає (вміст нітратів 129,7 мг/дм3, загальна жорсткість 14,6 ммоль/дм3) ‘** | **Не відповідає (виділені загальні коліформи)** |
| **11** | **вул. Осипенка,99** | **Не відповідає (вміст нітратів 61,7 мг/дм , загальна**  **3**  **жппглгкігть 10 1 іимптть/гтм** 1 | **Відповідає вимогам** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | вул. Ватутіна,55 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| 13 | вул. Польова,49 | Не відповідає (вміст нітратів 226,0 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 14 | вул. Польова,75 | Не відповідає (вміст нітратів 103,9 мг/дм , загальна жорсткість 1'0,6 ммоль/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 15 | вул. Жуковського, 12 | Не відповідає (вміст нітратів 200,2 мг/дм3, загальна жорсткість 19,6 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 16 | вул. 8-а Робоча,4 | Не відповідає (вміст нітратів 278,9 мг/дм , загальна жорсткість 23,7 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 17 | вул. Петровського, 122/7 | Не відповідає (вміст нітратів 93,2 мг/дм ) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 18 | вул. Харківська,85 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| 19 | вул. Привокзальна, 12 | Не відповідає (вміст нітратів 141,0 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 20 | вул. Червоноармійська,22 | Не відповідає (вміст нітратів 235,5 мг/дм , загальна жорсткість 14,9 ммоль/дм'1) | Відповідає вимогам |
| 21 | вул. Чайковського, 82 | Не відповідає (вміст нітратів 214,7 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 22 | вул. Чайковського, 154 | Не відповідає (вміст нітратів 179,4 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 23 | вул. Ворошилова, 26 | Не відповідає (вміст нітратів 105,1 мг/дм , загальна жорсткість 13,5 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 24 | вул. Ворошилова, 67 | Не відповідає (вміст нітратів 139,1 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 25 | вул. Ворошилова, 161 | Не відповідає (вміст нітратів 79,3 мг/дм ) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 26 | вул. Ворошилова, 184 | Відповідає вимогам | Відповідає вимогам |
| 27 | вул. Куйбишева, 61 | Не відповідає (вміст нітратів 174,4 мг/дм , загальна жорсткість 15,5 ммоль/дм3) | Відповідає вимогам |
| 28 | вул. Островського,26 | Не відповідає (вміст нітратів 173,1 мг/дм ) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 29 | пров. Кутузова | Не відповідає (вміст нітратів 113,3 мг/дм , загальна жорсткість 11,3 ммоль/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| зо | вул.. Комарова | Не відповідає (вміст нітратів 61,1 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 31 | вул.. Польова, 15 | Не відповідає (вміст нітратів 399,1 мг/дм , загальна жорсткість 11,0 ммоль/дм^’ вмістом сухого залишку 1592,4 мг/дм3) | Відповідає вимогам |
| 32 | вул.. Фрунзе,45 | Не відповідає (вміст нітратів 91,3 мг/дм3) | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |
| 33 | пров. II Поперечний,40 | Відповідає вимогам | Не відповідає (виділені загальні коліформи) |

Відповідно ДСанПіН 2.2.4-7-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною » нормативний вміст нітратів становить <50 мг/дм3, загальна жорсткість - <10,0 ммоль/дм3, сухий залишок - <1500 мг/дм3.

Завідувач Знам’янського районного лабораторного відділення £ СІ£г£ О.В. Філоновська

Стукаленко О.В. 7-40-65 ^ \*